*Załącznik nr 2c do SWZ*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 postępowania**

Warunki techniczne i wyposażenie symulatora poduszki powietrznej:

1. Stalowa pochyła platforma po której porusza się fotel samochodowy z manekinem na końcu przy nagłym zatrzymania fotela będzie się otwierała specjalnie zaprojektowana poduszka powietrzna otwierająca się w  czasie ok. 0,3 sek. dzięki czemu możliwe będzie dostrzeżenie tego proces gołym okiem.
2. Konstrukcja poduszki pozwala na jej wielokrotne napełnianie bez konieczności wykonywania czynności wymiany ładunku.
3. Urządzenie wyposażone w system automatycznego wciągania fotela do pozycji startowej.
4. Manekin o wzroście oraz wadze dorosłego człowieka w zestawie.
5. Homologowany fotel ze zintegrowanymi pasami.
6. Konstrukcja fotela wykonana za pomocą specjalnych wózków ukrytych wewnątrz profili jezdnych.
7. Symulacja na manekinie dołączonym do zestawu, możliwość demonstracji zderzenia bez pasów.
8. Certyfikat CE spełniający normy maszynowe.