*Załącznik nr 2c do SWZ*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 postępowania**

**Dostawa drukarek**

1. **Drukarka laserowa mono A4 – 15 sztuk**

Szybkość drukowania - jednostronne (A4): min. 43 str./min,

dwustronne (A4): - min. 36 obr./min,

jednostronne (A5, poziomo): - min. 65 str./min

Metoda drukowania - monochromatyczny druk laserowy

Rozdzielczość drukowania - min. 1200 × 1200 dpi

Max. cykl pracy - min. 140 000 stron miesięcznie

Zaawansowane funkcje drukowania - bezpieczne drukowanie, drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF/ XPS), drukowanie kodów kreskowych

Podajnik papieru (standardowy) - kaseta na min. 550 arkuszy

Taca wielofunkcyjna - na min. 100 arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny) - min. 3 kasety, każda na 550 arkuszy

Odbiornik papieru - min. 150 arkuszy

Typy nośników - min.: Papier zwykły, papier gruby, papier z makulatury, papier kolorowy, papier do drukarek, etykiety, koperty, pocztówki

Rozmiary nośników - kaseta (standardowa) min.: A4, B5, A5, A5 (układ poziomy), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16

Taca wielofunkcyjna - min.: A4, B5, A5, A5 (układ poziomy), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, koperty

Drukowanie dwustronne - automatyczne

Panel sterowania - min. 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomość, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna

Szybkość procesora - min. 520 MHz

Pamięć - min. 1 GB

Interfejs i opcje połączeń - min.: USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Zgodność z systemami operacyjnymi - Windows 10

Materiały eksploatacyjne - toner (lub suma wydajności tonerów w zestawie) min. 20 000 stron

Toner dedykowany przez producenta drukarki i nie powodujący utraty gwarancji w przypadku jego użycia, toner musi być poprawnie rozpoznawany przez oprogramowanie drukarki. W zestawie kabel USB 2.0 długość 1,8m do podłączenia drukarki z komputerem oraz nośnik nośnik ze sterownikami.

Gwarancja – min. 24 miesiące

1. **Drukarka termiczna paragonowa – 2 sztuki**

Rodzaj drukarki – termiczna paragonowa

Metoda drukowania - Termiczna

Rozdzielczość – min. 200 dpi

Maksymalna prędkość drukowania - min. 200 mm/s

Szerokość druku – min. 72 mm

Szerokość papieru – obsługa rolek o szerokość min. 80 mm

Średnica rolki papieru – 80 mm

Typ papieru - Termiczny papier do drukarek paragonowych

Wykrywanie papieru – informacja o zacięciu papieru.

Wykrywanie błędu głowicy drukarki - Tak

Wsparcie sterowników – min. Windows 10

Interfejs - USB

Zastosowanie - drukowanie potwierdzeń i informacji, paragonów i biletów

Wymiary – max. 140 x 150 x 200 mm

Zawartość opakowania – min. Drukarka, Zasilacz, Przewód zasilający, Rolka papieru, Płyta CD

Gwarancja – min. 24 miesiące