*Załącznik nr 2e do SWZ*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 postępowania**

**Dostawa projektorów – 5 sztuk**

Technologia wyświetlania - DLP

Rozdzielczość – min. 1920 x 1080 (FHD)

Format obrazu - 4:3, 16:9

Jasność - min. 3400 lm

Kontrast – min. 50 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu – min. od 28" do min. 301"

Minimalna odległość projekcji – max. 1 m

Żywotność lampy – min. 6 000 h (tryb normalny)

Moc lampy – min. 203 W

Złącza – min.: Wyjście audio - 1 szt., wejście HDMI - 2 szt., USB 2.0 o wydajności min 1,4A - 1 szt., AC in (wejście zasilania) - 1 szt. 3D sync - 1 szt.

Dodatkowe informacje - Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone), możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), wbudowany głośnik

Dołączone akcesoria – min.: Pilot, kabel zasilający

Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie z wyłączeniem lampy

Gwarancja min. 6 miesięcy na lampę