*Załącznik nr 2 do SWZ*

**Zestawienie aktualnych obiektów /punktów poboru energii elektrycznej** **Word Katowice**

**Część I**

Lokalizacja: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa – C22A/ taryfa dwustrefowa /Zamawiający wymaga podania jednej ceny dla dwóch stref

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy): 140 MWh

Moc umowna: 70 kW

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od **zapotrzebowania mocy.**

Aktualny Wykonawca:

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322400701016518**

**Nr licznika 4339212**

**Część II**

Lokalizacja: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa – C22A/ taryfa dwustrefowa /Zamawiający wymaga podania jednej ceny dla dwóch stref

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy): 140 MWh

Moc umowna: 50 kW (złożony wniosek o podniesienie mocy umownej do 100 kW)

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od **zapotrzebowania mocy.**

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322400701288113**

**Nr licznika 94750279**

**Część III**

Lokalizacja:41-900 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa – B 23

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy) =120 MWh

Moc umowna : 70 kW

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od **zapotrzebowania mocy.**

Aktualny Wykonawca:

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322400300028646**

**Nr licznika 32607532**

**Część IV**

Lokalizacja: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa - C12A

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy): 55 MWh

Moc umowna : 40 kW

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od **zapotrzebowania mocy.**

Aktualny Wykonawca:

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322427400677451**

**Nr licznika - 55883729**

**Część V**

Lokalizacja: 44-207 Rybnik ul. Ekonomiczna 21

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa - C12 A

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy): 45 MWh

Moc umowna :30 kW

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od **zapotrzebowania mocy.**

Aktualny Wykonawca:

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322401100983241**

**Nr licznika 94520800**

**Część VI**

Lokalizacja: 44-330 Jastrzębie Zdrój , ul. A Krajowej 31

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa – C12 A

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy) : 30 MWh

Moc umowna : 33 kW

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru bezpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od zapotrzebowania mocy.

Aktualny Wykonawca:

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322401200286297**

**Nr licznika 322056178922**

**Część VII**

Lokalizacja:43-100 Tychy Al. Jana Pawła II 3

Aktualne warunki umowy z OSD

Grupa taryfowa - C 12 A

Szacowana wielkość zużycia w danym okresie (12 m-cy): 35 MWh

Moc umowna : 40 kW

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o liczniki pomiaru półpośredniego oraz przekładniki prądowe w  zależności od **zapotrzebowania mocy.**

Aktualny Wykonawca:

RENPRO Sp.  z  o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

Ważność umowy upływa z dniem 31.12.2023 r.

**PPE 590322400600398760**

**Nr licznika 94750001**

Zamawiający informuje, że dla części I,II,III,IV,V i VII okres rozliczeniowy jest jednomiesięczny, natomiast dla części VI okres rozliczeniowy jest dwumiesięczny z odczytem na koniec miesiąca nieparzystego.